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鄂尔多斯市生态环境局关于库布齐

沙漠基地鄂尔多斯新能源170万千瓦光伏项目(三期内蒙古准格尔旗光之源新能源有限公司60万千瓦) 项目环境影响报告表的批复

内蒙古准格尔旗光之源新能源有限公司：

你公司报送的由内蒙古尚清环保科技有限公司编制的《库布齐沙漠基地鄂尔多斯新能源170万千瓦光伏项目(三期内蒙古准格尔旗光之源新能源有限公司60万千瓦) 项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。我局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了技术评估报告，根据《报告表》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

一、本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗布尔陶亥苏木、十二连城乡、大路镇境内。拟规划交流侧装机容量600MW（直流侧装机容量724.5638MWp），拟安装1249248块580Wp单晶双面N型光伏组件，选取容配比为1.2064：1。逆变器数量为2002台，采用300KW组串式逆变器的布置方案。拟建23回路集电线路，总长度176.63km。新建1座220KV升压站。主要建设内容包括光伏场区、1座升压站、集电线路、危废库、进场道路、供排水系统、供电系统、环保工程等。本次评价不包括升压站外输的输电线路工程，亦不包括升压站及内部集电线路、箱变等设施的电磁辐射相关的环境影响评价内容。项目总投资金额为300000万元，环保投资金额为540万元。

《报告表》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》和《技术评估报告》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

项目建设与运行管理中应重点做好的工作：
1.应加强施工期环境管理，施工厂界设置围栏、砂石等建筑材料覆盖遮蔽，施工场地定期洒水抑尘等措施；表土堆场采取覆盖防尘布或围挡、定期喷水压尘等防尘措施；施工生活污水经化粪池收集后，定期拉运至当地污水处理厂进行处理；施工场地内建设临时沉淀池，对施工过程中产生的生产废水进行沉淀，沉淀后回用于厂区内洒水降尘。合理安排施工作业时间，选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备，做好施工机械的维护和保养。施工过程产生的可回收利用的建筑垃圾回收利用，不可回收利用的建筑垃圾及时外运至综合执法局指定地点处置。生活垃圾由当地环卫部门统一处置；光伏场区、箱式变压器基础区、地埋集电线路电缆沟、升压站在主体工程施工前进行剥离表土用于施工结束后基础区的植被恢复用土，以尽快恢复植被。施工结束后，对光伏发电区裸地、太阳能板下部空间内的扰动区域，播撒草籽进行植被恢复；项目运营期对光伏组件区、升压站、施工道路、施工营地等周边扰动进行恢复植被，使之恢复原有的生态功能；提高值守人员和巡检人员保护意识，加强生态环境管理；建立植物多样性和植被生态监测体系，为管理提供科学依据；各类宣传牌应该设置宣传环境教育和动物保护的标语内容，做好宣传教育工作。
2.认真落实《报告表》中提出的污染防治措施。升压站内生活污水采用污废合流制，由各室内排水点汇集后排至室外污水管网，其中厨房污水经隔油装置处理后排放，生活污水经室外污水检查井汇集后流至设在站区内的化粪池，沉淀后排至生活污水一体化处理设备，经处理后达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T 18920-2020)中冲洗及绿化用水标准，用于绿化灌溉和冲洗光伏板；选用低噪声设备、厂房隔声、安装减震基础等设施。厂界昼夜噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中1类标准要求；报告表提出，废零部件属于一般工业固废，拆卸后暂存至一般固废间，由厂家回收清运；生活垃圾由当地环卫部门统一处置；废旧蓄电池、废油及污染油布属于危险废物，暂存至升压站内危废暂存间（占地面积为35.72m2），按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）相关标准建设，定期交由有资质单位处置；主变压器和箱式变压器正常运行时不产生废油，发生事故时，变压器废油收集至下方的事故油池内，委托有资质的单位处置，事故油池做防渗处理，渗透系数≤10-10cm/s。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）要求对一般固废和危险废物进行处置，不得乱弃。

3.建立健全环境风险应急处理机制，严格落实各项环境风险处理措施、生态平衡保护机制，防止环境风险带来的生态环境破坏。

三、建设单位在征得林草主管部门同意后方可开工建设。项目竣工后须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、工艺、内容、污染防治措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

                                鄂尔多斯市生态环境局

                                  2023年9月15日
 抄送：鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，市生态环境综合行政执法支队，市生态环境局综合保障中心，内蒙古尚清环保科技有限公司。
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