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关于鄂托克旗建元煤焦化有限责任公司用焦炉煤气生产副产碳铵硫铵同时去除二氧化碳循环经济示范项目一体化年产230万吨碳铵硫铵

化肥同时脱除120万吨二氧化碳绿色

循环经济项目一期工程环境影响

报告书的批复

鄂托克旗建元煤焦化有限责任公司：

你公司报送的由内蒙古欣盛环保科技有限公司编制的《鄂托克旗建元煤焦化有限责任公司用焦炉煤气生产副产碳铵硫铵同时去除二氧化碳循环经济示范项目一体化年产230万吨碳铵硫铵化肥同时脱除120万吨二氧化碳绿色循环经济项目一期工程环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

该项目位于鄂托克经济开发区棋盘井工业园棋西项目区鄂托克旗建元煤焦化有限责任公司焦炉煤气综合利用项目厂区内。本项目对焦炉煤气综合利用项目中3台280t/h高温高压循环流化床供热锅炉处理后烟气增加氨法脱碳装置，处置烟气量为17万立方米/小时，脱除二氧化碳20万吨/年，生产碳铵36万吨/年。主要建设内容包括氨法脱碳装置、吸收剂储运系统、给排水工程、供氮供热工程和辅助生产设施。本项目总投资26000万元，全部为环保投资。

《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告书》和《技术评估报告》所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施进行建设。

项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

加强施工期环境管理。施工单位在土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，施工场地四周须建立围挡，定期进行洒水和清扫；合理安排施工作业时间，选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备；施工期产生的废水和固体废弃物要集中收集统一处置；严格控制施工范围，施工场地、设施等均置于永久占地范围内，减少施工期水土流失。
认真落实《报告书》和《技术评估报告》中提出的大气污染防治措施。净化后的部分锅炉烟气经过本次氨法脱碳装置处理后排放，剩余锅炉烟气仍通过原排气筒排放，以上排放废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放满足《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》（环发[2015]164号）超低排放水平，汞及其化合物排放满足《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表2燃煤锅炉大气污染物特别排放限值，氨排放满足《氨法烟气脱硫工程通用技术规范》(HJ2001-2018)对于氨逃逸不高于3mg/m3的要求。碳铵生产厂房离心机、包装机上方各设置集气罩，收集后废气经尾气洗涤塔洗涤后排放，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准限值要求，氨排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2限值要求。厂区边界无组织颗粒物排放需满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控限值，氨排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准限值要求。
严格落实各项水污染防治措施。按照“雨污分流、清污分流、分质处理、回收利用”的原则建设给排水、污水处理及回用系统。本项目烟气冷却塔冷凝液、碳铵后处理系统尾气洗涤塔废水、地面冲洗废水均引至洗氨塔循环使用，不外排。

通过选用低噪声设备，合理布局，基础减振和厂房隔声等措施，确保运营期厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值。
严格落实《报告书》和《技术评估报告》提出的固废污染防治措施。废机油、废油桶等危险废物严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行贮存及处置，同时做好转运台账，不得乱弃。
切实落实土壤和地下水污染防治措施。严格按照《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ 610-2016）、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）及《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》等要求，对厂区采取分区防渗措施，并建立完善的土壤和地下水监测制度，确保及时发现并处理厂区渗漏情况。

强化环境风险防范，制定环境风险应急预案。落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。
三、项目建设须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局及鄂托克经济开发区生态环境协调服务中心，我局委托鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局及鄂托克经济开发区生态环境协调服务中心负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件需重新审核。如果建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

  鄂尔多斯市生态环境局

2023年10月9日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局，鄂托克经济开发区生态环境协调服务中心，鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队，鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心，内蒙古欣盛环保科技有限公司。
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