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鄂尔多斯市生态环境局

关于绿能吉云鄂托克前旗二期10MW分散式风力发电项目环境影响报告表的批复

内蒙古绿能吉云新能源有限公司 ：

你公司报送的由内蒙古新仕界项目管理有限公司编制的《绿能吉云鄂托克前旗二期10MW分散式风力发电项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告表》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：
一、本项目位于内蒙古鄂尔多斯市鄂托克前旗敖勒召其镇巴朗庙村，总占地面积3.2846公顷。项目规划装机总容量为10MW，建设内容包括2台单机容量5MW的风力发电机组及配套的2台箱式变压器及集电线路1.2千米。本项目不建设开关站以及危废库，依托一期工程中建设的35KV开关站以及危废库，本次评价不包括设施的电磁辐射相关的环境影响评价内容。项目总投资5763.10万元，其中环保投资40.00万元。

《报告表》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》和《技术评估报告》所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

项目建设与运行应注意做好以下工作：

1.认真落实生态环境保护及恢复措施。限制施工范围，尽量减少占地，施工前对表土进行剥离，施工结束后对临时占地进行覆土绿化；施工场地定期洒水，作业场地保持一定湿度；开挖土方、施工材料采用篷布苫盖，施工弃土及时清运或利用；表土集中堆存，苫盖抑尘，后期用于生态恢复；加强对施工车辆的检修和维护，选用优质燃油，减少机械和车辆的有害废气排放；合理安排施工作业时间，选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备，并做好施工机械的维护和保养，妥善处置施工期产生的各类污水和固废。运营期加强对管理人员及工作人员对鸟类保护的教育，风机安装驱鸟器，在恶劣天气派专人巡视风场。

2.认真落实《报告表》中提出的污染防治措施。优选低噪声风机，安装过程中做好基础减振，做好风机轮毂部分润滑，并加强维护；严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求对危险废物和一般固废进行处置，同时做好转运台账，不得乱弃。

3.建立健全环境风险应急处理机制，严格落实各项环境风险处理措施、生态平衡保护机制，防止环境风险带来的生态环境破坏。

三、建设单位在征得林业草原主管部门同意后方可开工建设。项目竣工后须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、工艺、内容、污染防治措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

                         鄂尔多斯市生态环境局

                        2023年10月18日

 抄送：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局，市生态环境局综合保障中心，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古新仕界项目管理有限公司。
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