
鄂环审字〔2024〕126号

鄂尔多斯市生态环境局

关于内蒙古塬洲资源与环境科技发展有限公司准格尔旗大路镇何家塔村放牛窑神龙砂厂矿坑生态治理项目环境影响报告书的批复

内蒙古塬洲资源与环境科技发展有限公司：

你公司报送的由内蒙古凯越工程咨询有限公司编制的《内蒙古塬洲资源与环境科技发展有限公司准格尔旗大路镇何家塔村放牛窑神龙砂厂矿坑生态治理项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》），我局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了技术评估报告，根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

该项目位于鄂尔多斯市准格尔旗大路镇何家塔村放牛窑社神龙砂厂废弃矿坑内。按照《准格尔旗委办公室旗人民政府办公室关于印发〈准格尔旗绿色矿山建设生态修复(提升)治理二十条措施〉的通知》（准党办政字〔2023〕1号）要求，利用附近煤矿企业的煤矸石对神龙砂厂废弃矿坑进行回填并复垦。复垦区总占地面积为81.6562公顷，分为东西两个区域，设计回填煤矸石约1772.68万立方米，西复垦区设置4个平台，最终标高达到1096.50米；东复垦区设置1个平台，最终标高达到1086.00米。达到标高后与四周原始坡面相衔接。项目施工期为2个月，复垦期为46个月，管护期为12个月。主要建设内容包括表土剥离工程、场地平整工程、防渗层工程、回填工程、封场工程、截排水工程、复垦工程等配套公辅工程及环保工程。项目总投资为15000万元，环保投资为2455.87万元。

    《报告书》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施及下述要求进行建设。
二、项目在建设与运行管理中应重点做好以下工作。

1.加强施工期环境管理，合理安排工期，避免大风天气施工；定时对施工场地及道路洒水抑尘，加强对施工机械以及车辆的检修和维护，尽可能选用优质燃油等措施；合理安排施工时间，采用低噪声设备，对运输车辆进行定期维修、养护，减少或杜绝鸣笛，合理安排运输路线；施工期产生的土石回填于采坑。

2.认真落实《报告书》中提出的大气污染防治措施。煤矸石运输过程中加盖苫布，定期对车辆进行保养、清洗；复垦过程中采取分区、分块的作业方式，煤矸石倾倒过程中尽量降低卸车落差，倾倒后及时推平压实，复垦过程中采用洒水进行抑尘，无组织颗粒物须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相应限值要求。在矸石回填区及运矸道路可视范围内设置视频监控点位系统，保证监控区域无死角和监控画质高清晰，并与鄂尔多斯市环境网格化监管平台联网。
3.认真落实《报告书》中提出的其他污染防治措施。工作人员生活污水经化粪池收集后，拉运至大路工业园综合污水处理厂处理，不外排。严格按照内蒙古自治区地方标准《一般工业固体废物用于矿山采坑回填和生态恢复技术规范》（DB15/T2763-2022）的要求，复垦区库底及边坡铺设1米粘性土作为防渗层，防渗层基础距场地最高地下水水位1.5米以上，防渗层渗透性能至少相当于渗透系数为1.0×10-5厘米/秒且厚度为0.75米的天然基础层；煤矸石回填达到设计标高时，对回填区进行封场，顶部阻隔层采用0.3米厚粘性土覆土，减少对地下水、土壤环境的污染，在回填过程中开展土壤及地下水定期监测工作，以免造成地下水和土壤污染；治理实施阶段选用低噪声设备，合理安排作业时间，合理布局施工现场，控制车辆行驶速度等措施以减少噪声污染，从而使复垦区边界噪声贡献值均满足《声环境质量标准》中的2类标准昼间的噪声限制。  

4.认真落实《报告书》中给出的施工期、治理期和管护期污染防治及生态恢复措施。严格执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中一般工业固体废物填埋处置的环境保护要求；采用“从下至上、逐层碾压”的堆填工艺，达到设计高度后进行植被绿化，要选择种植草木樨、沙打旺、沙棘和杨树等与周边植被一致的植物，最终植被覆盖度不得低于周边现状水平。
5.建设单位须对复垦用煤矸石来源、数量进行台账化管理，施工过程中要严格按照复垦规范标准作业，并委托三方机构提前介入，协同对治理行为进行全过程监理并按年度出具监理报告及监理总结报告。严格落实《报告书》和复垦方案的相关要求，确保在规定时限内完成土地复垦并恢复植被，须制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。
三、项目在取得用地、林草等手续后方可开工建设。项目建设须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变动时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局      

                               2024年7月12日

 抄送：鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古凯越工程咨询有限公司，市生态环境局综合保障中心。
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