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鄂尔多斯市生态环境局

关于东胜区新能源内陆港分散式风电二期10MW风电项目环境影响报告表的批复

鄂尔多斯市电投绿风新能源有限公司：

你公司报送的由内蒙古绿川环境科技有限公司编制的《东胜区新能源内陆港分散式风电二期10MW风电项目环境影响报告表》（以下称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：
一、该项目位于鄂尔多斯市东胜区罕台镇。拟建设一台10兆瓦风电机组及其箱变、新建一条2.48千米长度35千伏集电线路，本项目不再新建升压站，集电线路接入东胜区新能源内陆港50兆瓦分散式风电项目的110千伏升压站。本项目总投资为3799.11万元，其中环保投资71万元。
《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》所列的建设项目性质、规模、地点、生态环境保护措施进行建设。
二、项目建设与运行应注意做好以下工作：

1、生态环境保护及恢复措施。按照法律法规和主管部门要求，做好林地、草地等保护、恢复和补偿，确保符合其管控要求且生态功能不降低。严格按照设计文件确定征占土地范围，施工前对占地范围内的表土进行剥离，单独堆存，表土堆场采取临时防护措施。施工结束后，对临时占地进行覆土、植被恢复，并加强植被管护，保证成活率。运营期严格落实对鸟类的保护措施，加强对鸟类的监测及救助。

2、通过选用低噪声设备、加强风机的日常维护和检修、变压器等基础进行隔振处理等措施，确保敏感目标处声功能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。

3、固体废物治理措施。严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求对一般固废和危险废物进行处置，同时做好转运台账，不得乱弃。

4、建立健全环境风险应急处理机制，严格落实各项环境风险处理措施、生态平衡保护机制，防止环境风险带来的生态环境破坏。

三、建设单位在征得林草主管部门同意后方可开工建设。项目竣工后须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、我局委托鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局对该项目建设和运营期间各项环境保护对策措施落实情况进行监督检查和管理。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设性质、规模、地点、生态环境保护措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

                         鄂尔多斯市生态环境局

                           2024年7月23日

 抄送：鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局，鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队，内蒙古绿川环境科技有限公司。
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