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鄂尔多斯市生态环境局关于内蒙古渝蒙环保科技有限公司年处理60万吨工业固废综合利用项目环境影响报告表的批复

内蒙古渝蒙环保科技有限公司：

你公司报送的由内蒙古景致环保科技有限公司编制的《内蒙古渝蒙环保科技有限公司年处理60万吨工业固废综合利用项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

该项目位于鄂尔多斯市鄂托克前旗上海庙镇水泉子村，
年处理煤矸石 60 万吨,年产免烧砌块砖 3500 万块、砂石料 48.64万吨、低热值煤 5 万吨。主要工程内容为：生产车间2栋、成品库2栋、原料库1栋、办公用房及职工宿舍各1栋，同时配套建设相关公辅工程及环保工程等。项目总投资5200万元，环保投资423万元。
《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

    二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作

1.加强施工期环境管理。运输车辆设置车厢挡板，做到表面覆盖，限制车速，降低扬尘；施工废水均经沉淀处理后回用。施工人员生活污水经化粪池处理后拉运至上海庙污水处理厂；选用先进的低噪声施工设备，施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求；施工期产生的一般固废综合利用，不能利用的外运至政府部门指定地点处置，在场地暂存期间应做好水土保持工作，避免造成水土流失影响环境。生活垃圾收集到指定的垃圾箱内，由当地环卫部门统一处理。
2. 认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。

原料煤矸石储存、装卸扬尘的大气污染防治措施包括加工区域为封闭式车间，设置喷雾抑尘系统，排放满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表５煤炭工业无组织排放限值要求；水泥、粉煤灰储罐产生粉尘由设备顶部排气口排入布袋除尘器处理后，由各自罐顶排放口排放，排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3无组织排放限值要求；筛分、破碎及研磨产生的粉尘经引风管道汇集至布袋除尘器处理后由15m高排气筒排放，排放满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4排放限值要求；免烧砖物料混合粉尘经引风管道汇集至布袋除尘器处理后，由15m高排气筒排放，排放浓度满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）标准限值要求。
   3.认真落实《报告表》中提出的水污染防治措施。生产废水经沉淀池沉淀后回用于免烧砖生产用水，不外排；生活污水经厂区防渗化粪池收集，定期委托环卫部门吸污车清运处理，最终运至上海庙镇污水处理厂，不外排；采取分区防渗措施，认真落实《报告表》中提出的地下水和土壤环境保护措施。
   4.落实固体废物污染防治措施，妥善处置各类固体废弃物。根据国家和地方有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置。危废库需严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设和管理。生活垃圾定期由当地环卫部门统一收集处置。各类固废严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，分类做好存贮和安全处置工作。一般固体废物应立足于综合利用，危险废物委托有资质单位处置，不得乱弃。
   5.应采取妥善控制措施，选用低噪声设备、安装减振基础、厂房隔声等，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

   6.建设单位须强化环境风险防范，制定环境风险应急预案。落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。
三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

                         鄂尔多斯市生态环境

                          2024年7月26日
抄送：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古景致环保科技有限公司。
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